LAMBDA



|  |  |
| --- | --- |
| **LAMBDA LA 4004.15** | Výrobce: RIM CZ a. s.  Design: Vrtiška & Žák |

**LAMBDA LA 4004.15**

Víceúčelová židle moderního designu. Subtilní tenká konstrukce zaručí nevšední komfort sezení. Praktický tvar a nízká hmotnost ji předurčují do velkých prostor, kde se s ní často manipuluje. Díky barevným variantám skořepiny s možností čalounění a výběrem z několika podnoží však zvládne i řadu dalších prostor – od kavárny až po útulný home office.

|  |  |
| --- | --- |
| Popis | Celočalouněná plastová skořepina z polypropylenu (PP), spojena pevně s rámem čtyřmi šrouby. Na skořepině je nalepena řezaná PUR pěna tl. 15 mm. |
| Čalounění | Dle výběru z nabídky látek. |
| Mechanika | **SW2** otočný mechanismus s nastavením výšky sezení |
| Podnož | **.15** – Pětiramenný hliníkový kříž s plynovou pružinou. Plastový úchyt skořepiny s ovládáním nastavení výšky. Kolečka na měkkou nebo tvrdou podlahu.  Základní provedení hliníkového kříže je barva černá, za příplatek je možno lakovat práškovou barvou dle volby. |
| Plastové díly | Barvy plastů standardně: černá, červená, světle šedá, šedo-modrá, béžová, olivově zelená  Na dotaz: Odolnost plastů proti ohni v souladu s normou UNI9177 - fire reaction class 1 - pro minimální množství 200 ks. |
| Příplatkové provedení | * Barvy RAL (červená, světle šedá, šedo-modrá, béžová, olivově zelená) * Ostatní barevnosti RAL (od 20 ks) – na dotaz * Podnož – provedení leštěný Alu * Kolečka – měkká, brzděná * Kluzáky vysoké – 60 mm * Kluzáky vysoké – 60 mm s filcem |
| Certifikát | Výrobek splňuje statické zatížení dle normy EN 1728/00 (stupeň 5).  Výrobek splňuje zkoušky únavy dle normy EN 1728/00 (stupeň 5).  Opěradlo splňuje požadavky na pevnost při opření dle normy EN 1728 (stupeň 5). |
| Záruka | 5 let (viz Obchodní podmínky) |
| Rozměry (mm) |  |