KLOE



|  |  |
| --- | --- |
| **KLOE KL 5300.17** | Výrobce: RIM CZ a. s.  Design: Marcelo Alegre, Alegre Design (ES) |

**KLOE KL 5300.17**

Kolekce Kloe je spojením komfortu a funkčnosti, vhodná do veřejných i soukromých prostor. Svůdný, rafinovaný a proporčně atraktivní design dává vyniknout detailní čalounické práci.

|  |  |
| --- | --- |
| Popis | Jednodílná skořepina s područkami je tvořena vnitřním kovovým rámem, který je ve formě zapěněný PUR pěnou o objemové hmotnosti 70 kg/m3 do výsledného tvaru. Vnitřní kostra je vyrobena ze svařených ocelových drátů a ploché oceli. |
| Podnož | **.17 -** Čtyřnohou dřevěnou podnož tvoří kulaté kónické nohy z masivního přírodního dubu, které jsou lepené na čepy k ocelovému nosnému rámu. Povrchová úprava noh je olejový lak s obsahem tvrdého vosku. Kovový rám je vyroben z trubky o průměru 16 mm, povrchovou úpravu rámu tvoří nástřik práškovou barvou dle RAL. Ostatní barevnosti (RAL) na dotaz.  Na konce noh lze přišroubovat plastovou objímku pro filcový kluzák, který doporučujeme používat pro měkkou podlahu (linoleum, PVC, dřevo). |
| Čalounění | Dle výběru z nabídky látek. |
| Příplatkové provedení | * Plastové kluzáky s filcem |
| Certifikace | Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní normy. |
| Záruka | 5 let (viz Obchodní podmínky) |
| Rozměry (mm) |  |