LAMBDA



|  |  |
| --- | --- |
| **LAMBDA LA 4004.090** | Výrobce: RIM CZ a. s.  Design: Vrtiška & Žák |

**LAMBDA LA 4004.090**

Víceúčelová židle moderního designu. Subtilní tenká konstrukce zaručí nevšední komfort sezení. Praktický tvar, nízká hmotnost a výborné stohování ji předurčují do velkých prostor, kde se s ní často manipuluje. Díky barevným variantám skořepiny s možností čalounění a výběrem z několika podnoží však zvládne i řadu dalších prostor – od kavárny až po útulný home office.

|  |  |
| --- | --- |
| Popis | Celočalouněná plastová skořepina z polypropylenu (PP), spojena pevně s rámem čtyřmi šrouby. Na skořepině je nalepena řezaná PUR pěna tl. 15 mm. Krycí plast ze spodní strany sedáku zabraňuje poškození při stohování. |
| Čalounění | Dle výběru z nabídky látek. |
| Podnož | **.090** - Čtyřnohý rám bez područek z ocelových trubek o průřezu 20 x 2 mm s kloubovými kluzáky. Povrchová úprava prášková barva černá. |
| Plastové díly | Barvy plastů standardně: černá, červená, světle šedá, šedo-modrá, béžová, olivově zelená  Na dotaz: Odolnost plastů proti ohni v souladu s normou UNI9177 - fire reaction class 1 - pro minimální množství 200 ks.  Barevnost plastových dílů se řídí barvou skořepiny.  Pouze u celočalouněné varianty je spodní kryt v základním provedení černý. |
| Stohování | Bez vozíku 6 kusů.  Na vozíku 12 kusů. |
| Příplatkové provedení | * Podnož – barvy RAL (červená, světle šedá, šedo-modrá, béžová, olivově zelená) * Ostatní barevnosti RAL (od 20 ks) – na dotaz * Podnož – povrchová úprava chrom * Plastové kluzáky s filcem |
| Certifikát | Výrobek splňuje statické zatížení dle normy EN 1728/00 (stupeň 5).  Výrobek splňuje zkoušky únavy dle normy EN 1728/00 (stupeň 5).  Opěradlo splňuje požadavky na pevnost při opření dle normy EN 1728 (stupeň 5). |
| Záruka | 5 let (viz Obchodní podmínky) |
| Rozměry (mm) |  |