KLOE



|  |  |
| --- | --- |
| **KLOE KL 5300.16** | Výrobce: RIM CZ a. s.  Design: Marcelo Alegre, Alegre Design (ES) |

**KLOE KL 5300.16**

Kolekce Kloe je spojením komfortu a funkčnosti, vhodná do veřejných i soukromých prostor. Svůdný, rafinovaný a proporčně atraktivní design dává vyniknout detailní čalounické práci.

|  |  |
| --- | --- |
| Popis | Jednodílná skořepina s područkami je tvořena vnitřním kovovým rámem, který je ve formě zapěněný PUR pěnou o objemové hmotnosti 70 kg/m3 do výsledného tvaru. Vnitřní kostra je vyrobena ze svařených ocelových drátů a ploché oceli. |
| Podnož | **.16 -** Dřevěná pyramidální podnož má kovový otočný kloub, ke kterému jsou uchyceny dřevěné nohy z masivního dřeva – dub. Povrchová úprava olejový lak s obsahem tvrdého vosku.  Na konce noh lze přišroubovat plastovou objímku pro filcový kluzák, který doporučujeme používat pro měkkou podlahu (linoleum, PVC, dřevo). |
| Čalounění | Dle výběru z nabídky látek. |
| Příplatkové provedení | * Plastové kluzáky s filcem |
| Certifikace | Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní normy. |
| Záruka | 5 let (viz Obchodní podmínky) |
| Rozměry (mm) |  |