CARACTERISTICAS TECNICAS

TELAS

Estructura y almohadas totalmente desenfundables.

Estructura de madera, forrada en espuma CMHR 30kg de 13mm y fibra de 100gr con velour.

Bastidor de asiento preparado con cincha NEA de 80mm y espuma HR 40kg de 50mm de espesor.

Respaldo preparado con espuma CMHR 30kg y CMHR 40kg.

Almohada de asiento con espuma CMHR 35kg y CMHR 30kg todo recubierto de fibra H150gr y funda en tela loneta.

Almohada de respaldo de 2 alturas: compuesta de fibra poliéster siliconada en compartimentos.

Patas de madera de haya tintadas en negro.

MESA TAPIZADA.

Sobre acabado en piel sintética.

Estructura de aglomerado de partículas, forrada en espuma CMHR 30kg.

Cristal transparente de 6mm con el canto pulido.

Patas de madera de haya tintadas en negro.

PIEL

Estructura fija y almohadas desenfundables.

El resto de características son iguales que las de los modelos en tela.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FABRIC

Totally removable covers.

Wooden structure with a 13mm CMHR 30kg foam and 100g fibre shell.

Seat area fitted with 80mm NEA elastic webbing and 50mm CMHR 40kg foam.

Back fitted with CMHR 30kg and CMHR 40kg foam.

Seat cushion fitted with CMHR 35kg and CMHR 30kg foam covered with H150g fibre and enclosed in a fabric cover.

Back cushion available in a choice of two heights. Interiors: silicon fibre enclosed in compartments.

Black stained beech feet.

UPHOLSTERED TABLE.

Table top with synthetic leather finish.

Particle board structure covered in CMHR 30kg foam.

6mm transparent glass.

Black stained beech feet.

LEATHER

Removable cushion covers, fixed base.

The remaining technical specifications are the same as those for the fabric version of the product.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TISSUS

100% Dehoussable.

Structure en bois, recouverte de mousse CMHR 30kg de 13mm et de fibre de 100gr.

Châssis d’assise préparé avec des sangles NEA de 80mm et recouvert d’une mousse CMHR 40kg de 50mm.

Coussin de dos constitué de mousse CMHR 30kg et CMHR 40kg.

Coussin d’assise: mousse CMHR 35kg, mousse CMHR 30kg, recouvert d’une fibre H150gr. Le tout recouvert d’un tissu de finition.

Coussin de dos de 2 hauteurs composé de fibre polyester siliconée compartimentées.

Pieds en bois de hêtre, finition noir.

TABLE FINITION TISSU.

Structure en bois reconstitué recouvert de mousse CMHR 30kg.

Plateau bois recouvert d’une couche de cuir synthétique et d’un verre transparent de 6mm, champ poli.

Pieds en bois de hêtre, finition noir.

CUIR

Structure fixe et coussins déhoussables.

Le reste des caractéristiques sont identiques à celles des modèles en tissu.