KLOE



|  |  |
| --- | --- |
| **KLOE KL 5300.01** | Výrobce: RIM CZ a. s.  Design: Marcelo Alegre, Alegre Design (ES) |

**KLOE KL 5300.01**

Kolekce Kloe je spojením komfortu a funkčnosti, vhodná do veřejných i soukromých prostor. Svůdný, rafinovaný a proporčně atraktivní design dává vyniknout detailní čalounické práci.

|  |  |
| --- | --- |
| Popis | Jednodílná skořepina s područkami je tvořena vnitřním kovovým rámem, který je ve formě zapěněný PUR pěnou o objemové hmotnosti 70 kg/m3 do výsledného tvaru. Vnitřní kostra je vyrobena ze svařených ocelových drátů a ploché oceli. |
| Podnož | **.01 -** Podnož tvoří čtyřramenný hliníkový kříž s teflonovými kluzáky a centrální kovová trubka s otočným mechanismem. Čtyřramenný kříž je leštěný nebo povrchově upravený práškovou barvou dle RAL. Centrální kovová trubka Ø 50 mm je chromovaná nebo povrchově upravená práškovou barvou dle RAL. |
| Čalounění | Dle výběru z nabídky látek. |
| Příplatkové provedení | * Podnož – leštěný Alu x chrom * Ostatní barevnosti RAL – na dotaz * Filcové kluzáky |
| Certifikace | Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní normy. |
| Záruka | 5 let (viz Obchodní podmínky) |
| Rozměry (mm) |  |