KLOE



|  |  |
| --- | --- |
| **KLOE KL 5300.09** | Výrobce: RIM CZ a. s.  Design: Marcelo Alegre, Alegre Design (ES) |

**KLOE KL 5300.09**

Kolekce Kloe je spojením komfortu a funkčnosti, vhodná do veřejných i soukromých prostor. Svůdný, rafinovaný a proporčně atraktivní design dává vyniknout detailní čalounické práci.

|  |  |
| --- | --- |
| Popis | Jednodílná skořepina s područkami je tvořena vnitřním kovovým rámem, který je ve formě zapěněný PUR pěnou o objemové hmotnosti 70 kg/m3 do výsledného tvaru. Vnitřní kostra je vyrobena ze svařených ocelových drátů a ploché oceli. |
| Podnož | **.09 -** Nohy podnože tvoří trubky o průměru 25 mm, které jsou svařeny s trubkou ø16 mm do jednoho celku. Podnož je opatřena plastovými kloubovými kluzáky. Povrchová úprava rámu je nástřik práškovou barvou dle RAL. Ostatní barevnosti RAL na dotaz. |
| Čalounění | Dle výběru z nabídky látek. |
| Příplatkové provedení | * Ostatní barevnosti RAL – na dotaz * Filcové kluzáky |
| Certifikace | Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní normy. |
| Záruka | 5 let (viz Obchodní podmínky) |
| Rozměry (mm) |  |